**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego IRO.271.1.54.2023.PB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA I GMINY PIEKOSZÓW** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Adres obiektu** | **Sposób użytkowania** | **Ilość kondygnacji** | **Powierzchnia m²** | **Rok budowy** | **Materiały budowy ścian, więźby dachowej i pokrycia dachu** | **Cena jednostkowa za przegląd roczny zł brutto** |
| **1** | Piekoszów, ul. Częstochowska 66a | Urząd Miasta i Gminy – pomieszczenia biurowe | 2 | Użytkowa  772,94 m² | 1991 | Budynek podpiwniczony: fundamenty: żelbetowe: ściany murowane: stropy: prefabrykowane płyty kanałowe zbrojone; Dach: stropodach z płyt kanałowy, pokryty papą asfaltową |  |
| **2** | Zajączków,  ul. Dolomitowa 18 | 3 lokale mieszkalne | 2 | Użytkowa  138,76 m² | 1930 | Fundamenty: z kamienia naturalnego; ściany konstrukcyjne: z cegły; stropy żelbetowe; dach: konstrukcja żelbetowa pokrycie z papy; schody żelbetowe |  |
| **3** | Dom Nauczyciela Jaworznia 93 | 3 lokale mieszkalne | 2 | Użytkowa ok.  60 m² | Brak informacji | Fundamenty: kamień; ściany konstrukcyjne: cegła pełna palona; stropy: żelbeton; dach: stropodach, schody: żelbetonowe |  |
| **4** | Rykoszyn | Remiza OSP | 2 | Brak informacji | Brak informacji | Fundamenty: część stara – kamienne, część nowa żelbetowe; ściany konstrukcyjne: cegła ceramiczna; stropy: żelbetowe; dach: o konstrukcji drewnianej; schody: żelbetonowe i stalowe; pokrycie z blachy trapezowej powlekanej |  |
| **5** | Rykoszyn | Kontenery mieszkalne – 1 lokal socjalny | 1 | 88,8 m ² | 2012 | Fundamenty: topy betonowe okrągłe, ścianki konstrukcyjne: prefabrykaty stalowe, ocieplane wełną z poszyciem z blachy, stropy: stalowe, ocieplone z poszycie, dach: stalowy |  |
| **6** | Zajączków | Kontener mieszkalny | 1 | 25 m ² | 2012 | Fundamenty: stopy betonowe okrągłe, ścianki konstrukcyjne: prefabrykaty stalowe, ocieplane wełną z poszyciem z blachy, stopy: stalowe, ocieplone z poszyciem, dach: stalowy |  |
| **7** | Budynek Dworca PKP, Piekoszów ul. Kolejowa 39 | Budynek w części pełni funkcję mieszkalną – 2 lokale | 2 | Kubatura: 1714 m³  Użytkowa: 273 m² | 1910 | Budynek dworca – ściany murowane grube z cegły otynkowane, stropy typu kelina; dach drewniany kryty eternitem, fundament z kamienia, budynek niepodpiwniczony |  |
| **8** | Budynek żłobka – ul. Czarnowska 54, Piekoszów | Budynek w części stanowi pomieszczenia żłobka, w części nieużytkowy | 2 | Zabudowy: 579,00 m²  Kubatura: 5164 m ³  Użytkowa: 557,87 m ² | 1977 | Budynek podpiwniczony, fundamenty betonowe, stropy z płyt prefabrykowanych, ścian zewnętrzne wykonane z gazobetonu, schody wewnętrzne żelbetowe, dachy pokryte eternitem na ramie stalowej |  |
| **9** | Budynek wielofunkcyjny – ul. Czarnowska 54a, Piekoszów | Budynek Zakładu Usług Komunalnych w części pomieszczenia biurowe, w części powierzchnia magazynowo – produkcyjna | 2 | Zabudowy: 1155 m ² | 1978 | Budynek niepodpiwniczony, fundamenty betonowe, stropy z płyt prefabrykowanych, ściany zewnętrzne wykonane z gazobetonu, schody wewnętrzne żelbetowe, dach: stropodach pokryty papą |  |
| **ŁĄCZNIE:** | | | | | | |  |