*Załącznik nr 3- Kosztorys ofertowy*

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj zadania** | **Cena netto w zł** | **Podatek VAT w zł** | **Cena brutto w zł** | **OPIS** |
| **1** | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | Roboty rozbiórkowe będą dotyczyły demontażu i przetransportowania (na wskazane przez inwestora miejsce) 5 szt. wyeksploatowanych urządzeń zabawowych, które obecnie znajdują się na placu zabaw w miejscowości Łaziska. Dodatkowo w ramach tego zadania zostanie odtworzony teren po demontażu urządzeń. |
| **2** | WYKONANIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA / BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI |  |  |  | Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod urządzeniami gdzie będzie to konieczne zostanie wykonana nawierzchnia z piasku, zabezpieczona gumowymi obrzeżami. Przewiduje się wykonanie ok. 88 m2. |
| **3** | PLAC ZABAW I URZĄDZENIA ZABAWOWE |  |  |  | Zakup urządzeń zabawowych w ilości 7 sztuk: zestaw zabawowy wieża ze zjeżdżalnią i dwuspadowym daszkiem - 1 sztuka, bujak sprężynowy Konik - 1 sztuka; bujak sprężynowy Auto - 1 sztuka; huśtawka wagowa 2-osobowa - 1 sztuka; karuzela 4-osobowa - 1 sztuka; huśtawka podwójna z siedziskami mieszanymi - 1 sztuka; piaskownica - 1 sztuka. Wszystkie urządzenia (poza piaskownicą) zostaną na stałe przymocowane do podłoża. Konstrukcje urządzeń będą wykonane z elementów metalowych, malowanych proszkowo i/lub cynkowanych i/lub wykonanych ze stali nierdzewnej. Innymi materiałami, które zostaną wykorzystane do wykonania urządzeń zabawowych będą m.in: drewno powlekane wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią, deski ryflowane i/ lub sklejka antypoślizgowa, płyty HPL lub HDPE. Wszystkie wykorzystane materiały będą posiadały wymagane prawem atesty i certyfikaty. Urządzenia, pod którymi wymagana jest bezpieczna nawierzchnia, zostaną zamontowane na właśnie takiej nawierzchni. |
| 4 | URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ |  |  |  | Zakup urządzeń siłowych w ilości 3 sztuki: orbitek - 1 sztuka; biegacz - 1 sztuka; wioślarz - 1 sztuka. Wszystkie urządzenia zostaną na stałe przymocowane do podłoża. Urządzenia te będą jednostanowiskowe, wykonane głównie z elementów metalowych, malowanych proszkowo i/lub cynkowanych i/lub wykonanych ze stali nierdzewnej, aluminium; (uchwyty i rączki polichlorek winylu, łożyska typu zamkniętego NSK). |
| 5 | ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ O POWIERZCHNI 35 M2 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  oraz wykonanie NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  | Zakup i montaż altany ogrodowej, o powierzchni 35 m2 na nawierzchni brukowej z czterospadowym dachem, pokrytym gontem. Pod altanę zostanie wykonana nawierzchnia (48 m2) z kostki brukowej o grubości 6 cm, zabezpieczona obrzeżami betonowymi. Altana zostanie wykonana z trwałego drewna powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem, pleśnią oraz lakierobejcą. Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia altany - 6 sztuk. We wnętrzu altany przewidziano montaż 3 szt. stołów oraz 6 szt ławek, wykonanych z bali drewnianych, które zostaną na trwale zamocowane do podłoża. Kolorystyka altany, pokrycia dachowego, wyposażenia (stoły i ławki) oraz kostki brukowej do uzgodnienia z inwestorem. |
| 6 | ELEMENTY TOWARZYSZĄCE |  |  |  | Zakup elementów małej architektury: kosze zewnętrzne - 3 sztuki, ławki parkowe z oparciem - 3 sztuki, tablica z regulaminem - 1 sztuka; tablica informacyjno-promocyjna - 1 sztuka . Konstrukcja ławek ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, rury ø 60 mm; siedzisko i oparcie wykonane z desek, montowana na stałe bezpośrednio w gruncie, wymiary min.: 1,70 x 0,60 m).; Konstrukcja koszy: z rury o przekroju min. 27 x 2,3 mm, całość malowana proszkowo, wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo, montowany na stale w gruncie, wymiary min: 0,45 x 0,30m, wysokość ok. 1 m. Tablice wykonane z trwałych materiałów i odpornych na warunki atmosferyczne. |
| 7 | DOSTAWA I MONTAŻ |  |  |  | Pozycja dotyczy transportu i montażu wszystkich urządzeń zabawowych, siłowych oraz elementów towarzyszących na placu zabaw w miejscowości Łaziska. |
| **RAZEM** | |  |  |  |  |

………………….#500……………………………………….

(data i czytelny podpis oferenta)