**Znak postępowania: IRO.271.2.28.2022.PK Załącznik nr 1.**

**Postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy, przebudowy dróg na terenie Gminy Piekoszów”.**

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Starowiejska, Leśna i Wrzosowa w miejscowości Micigózd”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 3600 mb – od DW 786 do DP 1390T

Zakres robot: Przebudowa jezdni, budowa ścieżki pieszo - rowerowej, budowa wyniesionego skrzyżowania, odwodnienia, budowa oświetlenia.

Teren inwestycji: dz. 63/4, 203/2, 63/1, 585 obręb Micigózd oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Spacerowej w miejscowości Micigózd i Szkolna w miejscowości Piekoszów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800 mb – od DW 786 do drogi wewnętrznej na dz. 60/10

Zakres robót: Przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnia, rozbudowa oświetlenia/

Teren inwestycji: dz. 566/2 obręb Micigózd, 27/8, 27/14, 28, 27/2, 26/2, 25/6, 25/4, 24/2, 23/6, obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID.

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Janów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 50 mb

Zakres robót: budowa pętli autobusowej, chodnika dla pieszych, oświetlenia, odwodnienia

Teren inwestycji: dz. 241, 120/2 obręb Janów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: decyzja ZRID.

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Brynica – Górka”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800 mb od DP 1277T do DP 1279T

Zakres robót: budowa jezdni, ścieżki pieszo rowerowej, odwodnienia, wyniesione skrzyżowanie z DP, uzupełnienie oświetlenia

Teren inwestycji: dz. 313, 304 obręb Brynica oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: decyzji ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi Brynica – Ukraina”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 800 mb od DP 1277T do skrzyżowania z drogą na dz. 921/2 obręb Brynica

Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia.

Teren inwestycji: dz. 961 obręb Brynica oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: decyzji ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1390T w miejscowości Wincentów polegająca na budowie chodnika dla pieszych”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2000 mb od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Łubno,

Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa 3 wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 306 obręb Wincentów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 377 mb od drogi wew. na dz. 1819/7 obręb Piekoszów do dz. 856 obręb Wincentów

Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo rowerowego, budowa odwodnia, budowa wyniesionego skrzyżowania z drogą powiatową, budowa oświetlenia 3 przejść pieszo rowerowych

Teren inwestycji: dz. 286, 306, 535 oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Skałka”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 550 mb

Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa wyniesionego przejęcia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 948 obręb Skałka

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w nr 1276T na odcinku od miejscowości Piekoszów do miejscowości Łaziska polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1600 mb od DW 761 do DG Łaziska dz. 88

Zakres robót: budowa ciągu pieszo rowerowego, budowa oświetlenia drogowego, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.

Teren inwestycji: dz. 941, 980 obręb Piekoszów; 35 obręb Łaziska oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Piekoszów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 500 mb od drogi gminnej Piekoszów – Stara Wola do drogi wewnętrznej na dz. 60/14

Zakres robót: budowa drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem, oświetleniem drogowym.

Teren inwestycji: dz. 60/14, 59, 585/2 obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: L

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegającą na budowie chodnika”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 600 mb uzupełnienie brakującego chodnika od dz. 537/13 do dz. 410 obręb Podzamcze

Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego skrzyżowania z DG Piekoszów - Stara Wola i DP 1277T, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 106, 321/3 obręb Piekoszów, 132/1 811 obręb Podzamcze oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID.

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Jaworznia – Łaziska”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1000 mb od DW 761 do drogi gminnej Łaziska dz. 116

Zakres robót: budowa drogi gminnej, ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienia, oświetlenie drogowe

Teren inwestycji: dz. 467 obręb Jaworznia oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Łubno Stara wieś”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2000 mb od DP 1390T do drogi gminnej na dz. 526 w msc. Łosienek

Zakres robót: przebudowa jezdni, budowa ciągu pieszo – rowerowego, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia, budowa wyniesionego skrzyżowanie z DP, budowa wyniesionych przejść dla pieszych, przebudowa przepustu

Teren inwestycji: dz. 165, 236, 272, 475, 595 obręb Łubno. oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Lipowa, Pogodna, Widokowa, Zgody i Diamentowa, Bursztynowa w miejscowości Piekoszów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 2400 mb od W 761 do drogi gminnej Piekoszów, ul. Przemysłowa

Zakres robót: budowa drogi gminnej, budowa ciągu pieszo – rowerowego, budowa odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia,

Teren inwestycji: dz. 1199, 1198/1, 1143/2, 1144/1, 1843/16, 1511/14, 1523/8, 1147/2, 1148, 1578/324, 1578/325 obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1389T w miejscowości Piekoszów i miejscowości Rykoszyn polegająca na budowie chodnika dla pieszych ”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1500 mb od istniejącego chodnika na wysokości działki 902 obręb Piekoszów do istniejącego chodnika na wysokości działki 1276 obręb Piekoszów

Zakres robót: budowa chodnika dla pieszych, budowa wyniesionego przejęcia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 759 obręb Wincentów, 1355/1, 1378, 972 obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulic Agrestowa, Poziomkowa, Brzoskwiniowa i Jagodowa w miejscowości Piekoszów”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 1800 mb od DW 786 do ulicy Hetmańskiej w Piekoszowie oraz wszystkie boczne odnogi,

Zakres robót: rozbudowa drogi gminnej, budowa ciągu pieszo – rowerowego lub chodników, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia, wyniesione skrzyżowania, rondo na połączeniu z DW 786.

Teren inwestycji: dz. obręb Piekoszów oraz grunty niezbędne do realizacji zadania pozyskane wskutek podziału gruntów opracowanych przez wykonawcę

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1278T w miejscowości Podzamcze polegającą na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 50 mb

Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 165/12, 165/10, 132/1, 164/7 obręb Podzamcze

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozolenia na budowę.

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w miejscowości Rykoszyn wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”**,

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 1350 mb;

przebudowa jezdni ul. Urzędniczej na odcinku ok. 500 mb, przebudowa jezdni ulicy Makowej na odcinku ok. 350 mb;

budowa ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych, budowa wspólnego systemu odwodnienia obu ulic wraz z opracowaniem dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; przebudowa przepustu po drogą powiatową nr 0282T; teren inwestycji: dz. 688, 446, 482 obręb Rykoszyn oraz nieruchomości, które będą przejęte w oparciu o decyzję ZRID; termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania umowy;

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279T w miejscowości Szczukowice”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 500 mb od DW 786 do dz. 1937/7

Zakres robót: rozbudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, budowa wyniesionego skrzyżowania i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 696/11, 2062/3 obręb Szczukowice

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: G

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Szczukowice – Czerwona Górka”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 650 mb od 1370/2 obręb Szczukowice

Zakres robót: rozbudowa jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, odwodnienie, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 1370/3 obręb Szczukowice

Termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: ZnRID

Klasa projektowanej drogi: D

1. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271T w miejscowości Zajączków polegającą na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych”**

Zakres zadania:

Długość odcinka objętego całością opracowania: ok 300 mb

Zakres robót: budowa chodnika, odwodnienie, budowa wyniesionego przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.

Teren inwestycji: dz. 398/2 obręb Zajączków

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania drogi.

Podstawa realizacji robót: zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Klasa projektowanej drogi: G